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Карта технических данных
TYTAN  Euroline клей строительный для панелей и молдингов 910
TYTAN Euroline  клей строительный для панелей и молдингов 910 рекомендуется для приклеивания панелей и молдингов, где требуется высокая сила первоначального схватывания для обеспечивания высокой точности размещения. Продукт имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов:

· бетону
· дереву
· штукатурке
· керамической плитке
· полистирену
· металлу

Преимущества
· Высокая сила первоначального схватывания
· Отличное сцепление с большинством строительных материалов
· Долговечный, эластичный и прочный шов
· Легкость в применении
· Влагостойкий
Сфера применения 
Подходит для:
· панелей
· пробки
· деревянных плинтусов
· панелей МДФ
Образует эластичный и водонепроницаемый шов. 
Технические данные
До отверждения:
Состав: 
углеводородные растворители, ацетон , синтетический каучук ,
                       канифоль , углеводородные смолы , минеральные наполнители 
Консистенция и цвет 
бежевая паста
Плотность


 1,3 г/см3

Температура применения 
от -7oC до +35oC
Рабочее время 

5-10 минут
Полное время отверждения 

24 - 72 часа
Выход                                      примерно 34 п. м
Воспламеняемость
           Легко воспламеняемый
После отверждения:
Сухой остаток 
77± 2%
Термостойкость
от -30oC до +60oC
Инструкция по применению
Подготовка поверхности - Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Для достижения требуемой адгезии перед применением необходимо удалить с поверхности старые отслаивающиеся покрытия. 

Применение - Вставить картридж в пистолет, обрезать наконечник чуть выше резьбы и надеть насадку, которую можно обрезать до нужного диаметра. Нанести клей на одну из поверхностей полосками или точками. Для равномерного распределения клея приложить склеиваемые поверхности друг к другу и разъединить их на 5-10 минут. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности.

Очищение: пока клей не отвердел очищать с помощью воды. После отверждения удалять механическим способом.

Логистическая информация

	Код продукта
	Масса
	Упаковка
	Кол-во шт.

в коробке
	Кол-во

шт. на паллете

	
	375 г
	Картридж
	12
	1440


Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от  +5oC до +30oC в сухом  месте, защищенном от мороза.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ
Содержит углеводородные растворители, канифоль. R 52/53 Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду. R38 Вызывает раздражение кожи. R43 При контакте с кожей возможна аллергическая реакция. R65 Вредный: может нанести вред легким при попадании внутрь организма. R66 Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. S2 Хранить в недоступном для детей месте. S9 Хранить в плотно закрытой упаковке и в хорошо проветриваемом месте. S16 Держать вдали от источников огня - не курить. S24 Избегать контакта с кожей. S46 При попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях.  Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.
Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.
Xn - опасный
F – легко воспламеняемый
Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии. 
Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам и не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Компания также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.
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