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Герметекс ЛМ л
Влаго-газонепроницаемая монтажная лента «Герметекс ЛМ л»

Влаго-газонепроницаемая лента «Герметекс ЛМ л» является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Полностью соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

Ширина 45 мм, 50 мм, 60 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм.

Краткое описание

Самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутилкаучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. Применяется под подоконник. Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в рулонах. Применение пароизоляционных лент «Герметекс» обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.

Применение лент «Герметекс ЛМ л»

Лента «Герметекс ЛМ л» готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Нижнюю поверхность оконного проема необходимо очистить от старого строительного материала шпателем и удалить пыль щеткой. Если поверхность оконного проема повреждена, ее необходимо восстановить.  Приклеивать ленту необходимо плотно по всей ее длине. Любой зазор или неплотность - это место для проникновения в монтажную пену влаги из воздуха помещения. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется приклеивать ленту до полного расширения монтажной пены. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного ее натянула. Ленту необходимо раскраивать на ровной поверхности. Длина ленты складывается из габаритного размера оконного блока с добавлением ширины ленты для герметизации угла проема, что создает надежную пароизоляцию. Подготовленная оконная коробка помещается в проем и выставляется по уровню и отвесу и крепится крепежными элементами к стенам. Лента с обоих концов (вдоль посередине) надрезается на длину, равную половине своей ширины. Далее с ленты снимается антиадгезионная бумага, защищающая клеевую полосу, и лента крепится к коробке оконной конструкции. Надрезанные концы загибаются и приклеиваются на боковые откосы. На второй стадии монтажный зазор заполняется монтажной пеной. Со второй клеящей стороны ленты снимается антиадгезионная бумага и лента приклеивается к нижней поверхности проема, при этом надрезанные концы загибаются на боковые откосы, захлестываясь не те загибы ленты, которые уже приклеены. Далее устанавливается подоконник.

Выбор ширины ленты «Герметекс ЛМ л»

Рекомендуемая ширина лента подбирается следующим образом: ширина монтажного зазора +40 мм (ширина клеевых полос ленты).

Технические характеристики ленты «Герметекс ЛМ л»

Коэффициент паропроницаемости 0,36.10-3 мг/(м.ч. Па);

Адгезионная прочность сцепления не менее 0,32 кгс/см2

Минимальная температура монтажа - 15°С

Температура эксплуатации от - 60°С до 100°С

Условный срок службы не менее 10 лет

Ссылка производителя: http://germeteks.su/germeteks_lm_l
